{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, vorrei avere chiarimenti sul punto 7.3 lett d del disciplinare e riportato di seguito: d) Avere svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara  la  gestione  di  almeno  un  impianto  di  depurazione  acque  reﬂue  urbane  dimensionato  per 15.000 a.e. per un valore di contratto e per un importo superiore o almeno pari all’importo posto a base d’appalto. il valore di contratto è inteso per un unico contratto pari al valore soggetto a base d'asta, oppure più contratti cumulativi?","Fermo restando il requisito di aver espletato la gestione di almeno un impianto di depurazione acque  reﬂue  urbane  dimensionato  per 15.000 a.e., il valore del contratto va inteso come unico contratto e/o la somma di due o più contratti nello stesso periodo."]
[2,"QUESITI GARA:\r\n- Si chiede di specificare la quantità di rifiuti, espressi in tonnellate medie annue con il relativo codice CER;\r\n- si chiede di specificare i quantitativi di reagenti chimici quale cloro e cloruro ferrico;\r\n- Vi è obbligo di assunzione del personale? se si, si chiede di indicare il livello, il numero e il CCNL applicato.\r\nSaluti ","- Rifiuti con codice CER 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane): circa 20 ton/anno;\r\n- Rifiuti con codice CER 19.08.01 (vaglio): circa 700 Kg/anno;\r\n- Ipoclorito di sodio: circa 9.000 lt/anno;\r\n- Cloruro ferrico:circa 600 lt/anno;\r\n- Non vi è obbligo di assunzione del personale."]
[3,"Buongiorno, vorrei avere chiarimenti sul punto 7.3 lett d del disciplinare e riportato di seguito:\r\n\r\nd) Avere svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara la gestione di almeno un impianto di depurazione acque reflue urbane dimensionato per  15.000  a.e. per un valore di contratto e per un importo superiore o almeno pari all’importo posto a base d’appalto.\r\n\r\nil valore di contratto è inteso per un unico contratto pari al valore soggetto a base d'asta, oppure più contratti cumulativi?","Fermo restando il requisito di aver espletato la gestione di almeno un impianto di depurazione acque  reﬂue  urbane  dimensionato  per 15.000 a.e., il valore del contratto va inteso come unico contratto e/o la somma di due o più contratti nello stesso periodo."]
[4,"Si chiede conferma che l'attività di manutenzione straordinaria che durante la conduzione degli appalti dovesse rendersi necessaria sarà totalmente a carico della stazione appaltante ed esclusa dal prezzo d'appalto posto a base di gara.","Gli interventi di manutenzione straordinaria sono regolamentati all’art. 2 – punti 8 e 9 – e dall’art. 25 del Capitolato d’Oneri. All’art. 2, punto 8), sono indicati gli interventi di manutenzione straordinaria e le forniture extra con oneri a carico del Comune secondo le modalità previste al successivo art. 25, mentre al punto 9) sono indicati quelli a totale carico dell’appaltatore."]
[5,"Qualora durante la conduzione ordinaria degli impianti dovesse rendersi necessario l'intervento di autospurgo sulla rete fognaria, il costo è escluso dal prezzo di appalto posto a base di gara?","Fatto salvo quanto previsto agli artt. 2, punto 13, e 18, lett. B), l’intervento di auto spurgo sulla rete fognaria è esclusa dall’appalto."]